ПРОГРАММА ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК МПФИТ
===============================

Что это: небольшая программа, которая печатает этикетки на вашем
термопринтере. XAMPP и другие программы ставить НЕ нужно —
всё необходимое уже внутри этой папки.


УСТАНОВКА (2 шага)
------------------
1. Распакуйте архив целиком в любую папку, например:
      C:\mpfit-print
   (можно на рабочий стол — главное распаковать полностью, а не запускать
    прямо из архива).

2. Двойной клик по файлу  install.cmd
   Программа сама всё настроит и запустится — вводить ничего не нужно.
   Затем откройте страницу
   https://mpfit.ru/tools/dublirovanie-chestnogo-znaka
   и пикните код маркировки сканером.

Если Windows покажет синее окно "Windows защитила ваш компьютер":
нажмите "Подробнее" -> "Выполнить в любом случае".


ЕСТЬ АККАУНТ МПФИТ?
-------------------
Чтобы печатать этикетки прямо из МПФИТ (сборка заказов, приёмка),
возьмите в поддержке МПФИТ два значения — warehouseId и token —
и запустите файл  connect-mpfit.cmd
Переустанавливать программу не нужно: это можно сделать в любой
момент, до или после install.cmd.

Дальше в самом МПФИТ:
1. Склад -> Ячейки -> создать место сборки заказа (напр. WP-1-1).
2. Настройки -> Склад -> Рабочие места -> добавить (имя этого компьютера).
3. Профиль -> Настройки -> выбрать рабочее место.
4. Открыть общий доступ к принтеру (Принтеры -> Свойства -> Доступ,
   в названии убрать пробелы).
5. Настройки -> Печать -> добавить принтер, рабочее место и формат
   бумаги (58x40 или 120x75).
6. Отправьте тестовую этикетку — она напечатается в течение 5 минут.


ЧТО ДЕЛАЕТ УСТАНОВЩИК
---------------------
- создаёт задачу в Планировщике Windows, чтобы программа работала
  постоянно и поднималась сама после перезагрузки;
- сразу запускает программу;
- connect-mpfit.cmd дополнительно записывает warehouseId и token
  в config.ini и включает печать из МПФИТ каждые 5 минут.


ЕСЛИ НЕ ПЕЧАТАЕТ
----------------
- Загляните в папку logs\ — там файлы с ошибками за сегодня.
- Проверьте, что принтер включён и открыт общий доступ.
- Принтер печатает абракадабру (команды текстом)? Проверьте язык
  принтера: TSPL — Xprinter, TSC, АТОЛ; ZPL — Zebra, Honeywell.
  Обычный офисный принтер не подойдёт — нужен термопринтер этикеток.
- Для печати из МПФИТ: проверьте warehouseId и token в config.ini
  (можно перезапустить connect-mpfit.cmd).


УДАЛЕНИЕ
--------
Двойной клик по  uninstall.cmd  и клавиша Y — программа остановится
и удалится целиком, вместе с папкой mpfit-print.


(c) ООО «МПФИТ» — mpfit.ru. Сборка mpkt-37c0e9a3.
